**Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

**Уважаемые граждане!**

**В осенне-зимний пожароопасный период среди различных причин пожаров ведущее место занимают несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования.**

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

**- оставлять без присмотра топящиеся печи;**

**- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;**

**- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;**

**- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;**

**- перекаливать печи;**

**- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;**

**Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.**

**Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.**

**Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого, разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.**

**Противопожарная служба (Пожарная часть № 42)**

**8-495-851-00-01 101 мобильный**